{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":10,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[10,0,10,9],[19,0,19,9],[25,0,25,9],[44,0,44,9],[54,4,54,6],[54,7,54,8],[26,0,29,0]]}
["中餐实训设备清单报价"]
["序号","名称","规格","品牌","详细技术参数","数量","单位","单价","金额","备注"]
["刀工实验室"]
[1,"四门冰柜","1220*700*1800","星星","1、温度范围:冷藏+10～--5℃、冷冻-16～--15℃\n2、制冷形式：直冷、双机双温　　　　　　　\n3、整机容量0.796m3\n4、内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷",2,"台"]
[2,"双星工作台","1500*700*800","厂制品","1、采用304#不锈钢磨砂板，面板厚1.2mm；\n2、38*25*1.0mm不锈钢横通；\n3、38*38*1.2mm不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚；\n4、配水龙头2个",1,"台"]
[3,"双层工作台","1000*700*800","厂制品","1、采用304#不锈钢磨砂板，面板厚1.2mm；\n2、面板厚1.2mm，层板厚0.8mm；\n3、38*38*1.2mm不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚",1,"台"]
[4,"双层斩切台","1500*800*800","厂制品","1、采用304#不锈钢磨砂板，面板厚1.2mm；\n2、面板厚1.2mm，层板厚0.8mm；\n3、砧板采用15mm木板加强\n4、38*38*1.2mm不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚",6,"台"]
[5,"单星洗池","600*700*800","厂制品","1、采用304#不锈钢磨砂板，面板厚1.2mm；\n2、38*25*1.0mm不锈钢横通；\n3、38*38*1.2mm不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚；\n4、配水龙头1个",2,"台"]
[6,"双层工作台","1800*700*800","厂制品","1、采用304#不锈钢磨砂板，面板厚1.2mm；\n2、面板厚1.2mm，层板厚0.8mm；\n3、38*38*1.2mm不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚",1,"台"]
[7,"定制收纳柜","1800*600*1500","厂制品","1、采用304#不锈钢磨砂板，面板厚1.2mm；\n2、面板厚1.2mm，门板 层板厚0.8mm；\n3、38*38*1.2mm不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚",4,"台"]
["学生操作区"]
[1,"燃气双头小炒炉（3C标准）","1800*1000*800+450","厂制品","1、全部采用304#不锈钢磨砂不锈钢板；\n2、炉面1.2mm不锈钢，炉身、炉背板1.0mm不锈钢；\n3、炉架采用L40×40×4mm角铁，两层防腐处理；\n4、黑铁炉膛结构3mm钢板，炉膛采用耐火棉隔热以及耐火砖撤结火位；\n5、炉脚:Φ51无缝钢管含调节脚；\n6、配2个5\" 环保节能加风炉头， 每个炉头装有配备气掣,火种掣（长明火）\n7、配摇摆水龙头: 国产304#(1套)前置式供水开关；\n8、炉膛保温采用为国内名牌耐火砖、耐火水泥砌结平整成型；\n",6,"台"]
[2,"炉拼板","400*1000*800+450","厂制品","采用304#磨砂贴塑#不锈钢板制作，面板用1.2mm。",8,"台"]
[3,"单星洗池","800*700*800","厂制品","1、采用304#不锈钢磨砂板，面板厚1.2mm；\n2、38*25*1.0mm不锈钢横通；\n3、38*38*1.2mm不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚；\n4、配水龙头1个",8,"台"]
[4,"双层工作台","1800*800*800","厂制品","1、采用304#不锈钢磨砂板，面板厚1.2mm；\n2、面板厚1.2mm，层板厚0.8mm；\n3、38*38*1.2mm不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚",6,"台"]
[5,"燃气三门万能蒸柜（3C标准）","1200*1000*1850","厂制品","、全部采用304不锈钢；\n2、柜身外壳和门用料:1.2mm #201不锈钢, 内胆:1.0mm；\n3、 柜内活动承重层架用料:框架12x12方管,门密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条,前置式供水及排水、蒸汽开关控制；\n4、蒸气发生器采用水胆式盘管蒸气加热产生二次蒸汽，具备自动供水功能；\n5、发生器结构: 水箱采用3.0mm #201不锈钢板压弯焊接成型, 盘管采用Φ25mm #201不锈钢无缝钢管焊接成型；\n6、 炉脚Φ63×1.2mm无缝锈钢管含调节脚, ",1,"台"]
[6,"燃气八头煲仔炉（3C标准）","1500*600*800","厂制品","1、全部采用304#不锈钢磨砂不锈钢板；\n2、炉面1.2mm不锈钢，炉身、炉背板1.0mm不锈钢；\n3、炉架采用L40×40×4mm角铁，两层防腐处理；\n4、炉脚:Φ51无缝钢管含调节脚；",1,"台"]
[7,"定制收纳柜","1450*600*1200","厂制品","1.材质：采用304#雪花不锈钢板制作，面板为1.0mm，侧板为0.8mm，层板分为四门厚度为1.0mm，支架为38mm不锈钢圆管；\n2.特点：可存放已消毒碗具，防蚊防尘。",2,"台"]
[8,"定制收纳柜","1800*600*1200","厂制品","1.材质：采用304#雪花不锈钢板制作，面板为1.0mm，侧板为0.8mm，层板分为四门厚度为1.0mm，支架为38mm不锈钢圆管；\n2.特点：可存放已消毒碗具，防蚊防尘。",8,"台"]
["老师操作区"]
[1,"燃气双头小炒炉（3C标准）","1800*1000*800+450","厂制品","1、全部采用304#不锈钢磨砂不锈钢板；\n2、炉面1.2mm不锈钢，炉身、炉背板1.0mm不锈钢；\n3、炉架采用L40×40×4mm角铁，两层防腐处理；\n4、黑铁炉膛结构3mm钢板，炉膛采用耐火棉隔热以及耐火砖撤结火位；\n5、炉脚:Φ51无缝钢管含调节脚；\n6、配2个5\" 环保节能加风炉头， 每个炉头装有配备气掣,火种掣（长明火）\n7、配摇摆水龙头: 国产304#(1套)前置式供水开关；\n8、炉膛保温采用为国内名牌耐火砖、耐火水泥砌结平整成型；\n",1,"台"]
[2,"炉拼板","400*1000*800+450","厂制品","采用304#磨砂贴塑#不锈钢板制作，面板用1.2mm。",2,"台"]
[3,"双层工作台","1300*1000*800","厂制品","1、采用304#不锈钢磨砂板，面板厚1.2mm；\n2、面板厚1.2mm，层板厚0.8mm；\n3、38*38*1.2mm不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚",1,"台"]
[4,"燃气双头煲仔炉（3C标准）","500*1000*800","厂制品","1、全部采用304#不锈钢磨砂不锈钢板；\n2、炉面1.2mm不锈钢，炉身、炉背板1.0mm不锈钢；\n3、炉架采用L40×40×4mm角铁，两层防腐处理；\n4、炉脚:Φ51无缝钢管含调节脚；",1,"台"]
[5,"单星洗池","800*1000*800","厂制品","1、采用304#不锈钢磨砂板，面板厚1.2mm；\n2、38*25*1.0mm不锈钢横通；\n3、38*38*1.2mm不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚；\n4、配水龙头1个",1,"台"]
["主热厨抽油烟系统"]
[1,"定制双向不锈钢油烟罩（学生操作区）","2000*500","厂制品","采用304#不锈钢磨砂贴塑304#不锈钢板制作，面板用1.0mm。",8,"米"]
[1,"不锈钢油烟罩（蒸煮区）","1200*500","厂制品","采用304#不锈钢磨砂贴塑304#不锈钢板制作，面板用1.0mm。",3,"米"]
[1,"不锈钢油烟罩（老师操作区）","1300*500","厂制品","采用304#不锈钢磨砂贴塑304#不锈钢板制作，面板用1.0mm。",4,"米"]
[null,"油烟网","550*550","厂制品","采用304#不锈钢磨砂贴塑304#板制作，条网0.8mm",46,"块"]
[2,"超静音双吸式离心风柜","功率：380V/22kw","新长丰","猪笼胆式离心风柜，外壳采用1.0mm厚镀锌板制作，内部采用角铁加强。1.选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层隔音，箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。 \n2.噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。\n3、风机采用拼装结构，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。",1,"台"]
[3,"风柜马达","27寸","新长丰","380v/22kw",1,"台"]
[4,"风柜座架","与风柜配套","厂制品","采用国标#8#槽钢制作；外涂防锈漆。",1,"套"]
[5,"减震弹簧","与风柜配套","厂制品","采用国标#减震弹簧。",1,"套"]
[6,"出入口软接","与风柜配套","厂制品","采用耐高温，防火帆布制作。",1,"套"]
[7,"九线制过载保护装置","与风柜配套","厂制品","带变频控制，采用优质电子元件制作",1,"套"]
[8,"油烟管道","1000*600","厂制品","采用1.0mm厚镀锌板制作。",160,"平方米",null,null,"上楼顶"]
[9,"油烟管道弯头","1000*600","厂制品","采用1.0mm厚镀锌板制作。",6,"个",null,null,"上楼顶"]
[10,"油烟管道","600*600","厂制品","采用1.0mm厚镀锌板制作。",50,"平方米"]
[11,"油烟管道弯头","600*600","厂制品","采用1.0mm厚镀锌板制作。",4,"个"]
[12,"油烟静电处理器","功率：220V/1kw","天珑","1、风量：40000m3/h\n2、外壳采用3mm厚304#冷扎钢板，抗紫外线烤漆；\n3、电极外框架采用≥3.6mm厚316L耐腐蚀不锈钢材质，电极放电部分采用1.2mm厚高密度铝合金制作，电场采用高低压复合式设计,解决出风带静电问题，使用更安全；\n4、电路控制系统，采用防火、稳流电容模块、智能电源模块，放电均匀、漏电保护、防起火保护、防雷保护；\n5、采用防火、防漏电电容模块，高频高压电源，具有断电保护、短路保护、过载保护、放电保护、防雷击保护等功能；",1,"台"]
[13,"处理器支架","与净化器配套","厂制品","采用国标#8#槽钢制作；外涂防锈漆。",1,"套"]
[14,"接油盆","与风柜配套","厂制品","采用1.0mm厚不锈钢板制作。",2,"套"]
[15,"辅助材料",null,"厂制品","吊码、五金配件、玻璃胶等",1,"项"]
["送风系统"]
[1,"超静音双吸式离心风柜","功率：380V/5.5kw","新长丰","猪笼胆式离心风柜，外壳采用1.0mm厚镀锌板制作，内部采用角铁加强。1.选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层隔音，箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。 \n2.噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。\n3、风机采用拼装结构，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。",1,"台"]
[2,"风柜马达","27寸","新长丰","380v/22kw",1,"台"]
[3,"风柜座架","与风柜配套","厂制品","采用国标#8#槽钢制作；外涂防锈漆。",1,"套"]
[4,"减震弹簧","与风柜配套","厂制品","采用国标#减震弹簧。",1,"套"]
[5,"出入口软接","与风柜配套","厂制品","采用耐高温，防火帆布制作。",1,"套"]
[6,"九线制过载保护装置","与风柜配套","厂制品","带变频控制，采用优质电子元件制作",1,"套"]
[7,"送风管","500*400","厂制品","采用1.0mm厚镀锌板制作。",110,"平方米"]
[8,"不锈钢鲜风咀","@250","厂制品","采用不锈钢制作",30,"个"]
[9,"辅助材料",null,"厂制品","吊码、五金配件、玻璃胶等",1,"项"]
[{"$nulls":4},"总计（含税）：",null,null,{"$f":"SUM(I4:I54)","v":0}]