附件一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **型号** | **参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 长城一体机 | A2419 | 尺寸：24英寸颜色：黑白双色内存支持：1035G7CPU支持：INTEL　I9 11900h电源：12V/6.3AUSB：4\*3.0、2\*2.0硬盘：512G 显示输出：HDMI+VGA内置：双频WIFI+蓝牙+双音响其他：支持2.5寸硬盘扩展，预装系统其他接口：3.5耳机孔，千兆网卡显示分辨率：1920\*1080备注： | 套 | 60 |
| 2 | 机柜 | 6U | 530宽\*400深\*450高 | 个 | 1 |
| 3 | 2.4G蓝牙音响 | 　 | 有源音箱内置无线收发系统，可拆卸式接收天线；全屏播放、播放退出、上页、下页、白屏、黑屏功能； | 套 | 1 |
| 4 | 网线 | 　 | 超5类，国标足0.5线芯足305米 | 箱 | 3 |
| 5 | 交换机 | 　 | 非管理型千兆，外观颜色深空灰，24千兆电+2千兆光，19寸标准机架式，交换机容量56Gbps，包转发率39Mpps,支持端口防雷 | 台 | 3 |
| 6 | 4平方电源线 | 　 | 珠江电缆国标 | 卷 | 3 |
| 7 | 二三三插座 | 　 | 国标 | 个 | 120 |
| 8 | 综合布线 | 　 | 综合布线，设备安装调试及线槽、线管、水晶头、小五金配件等辅材。 | 项 | 1 |
| 9 | 电脑桌 | 　 | 规格:760高\*5300长120宽、板材18厘多层实木板台面铁架尺寸:铁脚尺寸、50\*50\*1.0厚拉杆尺寸50\*26\*1.0厚台面开孔:单面8人位，有线槽插座孔位线槽强弱电分开 | 位 | 60 |
| 10 | 凳子 | 　 | 电脑桌配套板凳，尺寸常规。 | 张 | 60 |
| 11 | 讲台 | 定制 | 定制 | 套 | 1 |
| 12 | 教师用椅 | 　 | 定制 | 张 | 1 |

